就业培训班Windows试卷（第 期）

姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**一、判断题（正确的√，错误的Х）**

1. VMware中可以安装多个称之为虚拟机系统的操作系统。（ ）

2. 10兆的宽带就是指下载速度可以达到10MByte/s。（ ）

3. VMware中虚拟机的网卡设置为NAT则物理机需要设置VMnet1网卡。（　）

4. 1字节Byte等于8位bit。（　）

5. mkdir和md命令都可以在作为windows建立目录的命令。（ ）

6. Http协议和IP协议都是应用层的网络协议。（ ）

7. CPU、内存、主板、电源是计算机系统不可缺少的硬件。（ ）

8.在windows中，可以通过ping命令来查看计算机的IP地垃。（ ）

9. TCP/IP是参照ISO/OSI制定的协议标准。（ ）

10.HTTP协议的默认端口号是8080。（ ）

**二、单选题**

1. 计算机能直接识别和执行的语言是（ ）

A. 机器语言 B. 高级语言 C. 汇编语言 D. 数据库语言

2. 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为（ ）

A. 文档 B. 语言 C. 程序 D. 系统

3. 下列术语中,属于显示器性能指标的是

A. 速度 B. 可靠性 C. 分辨率 D. 精度

4. 下列可以修改文件名称的DOS命令是（ ）。

A. attrib B. type C. rem D. ren

5. ICMP协议(ping)属于以下哪层TCP/IP协议（ ）。

A. 链路层 B. 网络层 C. 传输层 D. 应用层

6. 关于软件测试环境搭建描述中错误的是（ ）。

A. Windows 2003安装盘中自带了分区和格式化的程序

B. 在局域网中若想检测两台机器是否互通，通常使用ping命令检测

C. VMware中可以同时启动一个以上的虚拟机

D. 测试人员在系统测试时使用的硬件应该尽可能接近最小配置

7. 在Dos命令中，下面关于通配符的描述错误的是（ ）。

A. \*：替代0个或多个字符 B. ?：替代1个字符

C. \*：替代1个或多个字符 D. ?：替代0个或1个字符

8．以下哪个是绝对路径( )

A．d:\newdream\1.txt B. ..\newdream\1.txt

C. Newdream\1.txt D. \\newdream\1.txt

9．8位二进制ASCII编码的最大编码值为( )

A．128 B．127 C．256 D．255

10. 微型计算机存储系统中RAM是 ( )

A.可读写存储器 B.动态随机存取存储器 C.只读存储器 D.可编程只读存储器

11. 1024B是( )

A．1KB B．1MB C．1GB D．1Gb

**三、填空题**

1. pc硬件在逻辑上主要由运算器、控制器、\_\_ \_\_\_\_\_、输入设备、输出设备等部件组成。

2. 二进制数101110转换成等值的十进制数是\_\_ \_\_\_\_\_。

3. IP地址是由\_\_\_ \_\_\_\_位二进制数字组成。

4. TCP/IP协议按从上到下的层次关系分为\_\_\_\_ \_\_\_,\_\_\_\_ \_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_,\_\_ \_\_\_\_\_\_

5. OSI模型七层结构分别是哪七层\_\_ \_\_\_,\_\_\_ \_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ \_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ \_\_\_\_

6. \_\_ \_\_\_\_层的主要任务是在相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据，\_\_\_\_\_\_\_层的主要任务是选择合适的路由，\_\_ \_\_\_\_层的主要任务就是将各种应用进行标准

**四、问答题**

1.请简述TCP和UDP协议的区别

2.请编写一个dos命令，要求：

1 在Ｄ盘下建立一个TEST文件夹；

2 将Ｃ盘中所有TXT文件拷贝到D:\TEST目录中；

3 将拷贝中过程中产生的消息重定向到Ｄ:\TEST下的test.txt文件；

1. 简单描述下如何安装一个B/S架构的软件。
2. 简述下列软件的作用sqlserver2000 tomcat DNS IIS 。
3. Ip的如何分类